JV-B1204-A20C



该款红外一体网络摄像机拥有一流的图像质量，具有1080p分辨率、采用H.264压缩格式。支持网络供电防水防尘IP66等级，提供白天和黑夜清晰的图像符合大多数应用方案所需。

**产品特色**

◆采用1080P(1920\*1080)高清 CMOS图像传感器，图像清晰度高

◆最大红外监控距离50米

◆4mm定焦镜头（2.8mm，6mm，8mm）可选

◆支持丰富的网络协议

◆支持DC12V/PoE供电

◆影像移动侦测

◆采用标准H.264视频压缩技术，压缩比高，码流控制准确、稳定

◆ONVIF 2.4标准协议 及Profile S相兼容

◆支持云监控技术，用户通过各种监控终端（手机，平板电脑，PC电脑）方便快捷的实现实时监控

**产品优势**

**红外灯：**

夜晚无光的环境下提供光源，以便正常监控

**白平衡：**

支持自动白平衡，色彩还原度高，图像逼真

**日夜切换：**

在低照度条件下，摄像机自动从彩色模式切换到黑白模式以体现更高的光灵敏度



**动态降噪：**

监控摄像机对单幅图像的噪点进行处理，将其减弱，由于其功能特性，处理后的图像会相对柔和



**低照度：**

采用自动曝光控制等技术提高摄像机的灵敏度，在低照度下，仍可获得高清晰度，亮丽的图像



**应用举例**

可以应用于办公室、超市、仓库、厂房、商场、广场、运动场、停车场等场所；

**技术规格**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | JV-B1204-A20C |
| 图像传感器 | 1/3" 200万OV 5230 CMOS |
| 信噪比 | ≥50db （AGC OFF） |
| 最低照度 | 彩色模式：0.03Lux（F1.2） |
| 黑白模式：0Lux（F1.2） |
| 彩/黑转换 | 自动，固定彩色，固定黑白 |
| 曝光模式 | 自动 1/30-1/30000 |
| 白平衡 | 自动 |
| 增益控制 | 自动/手动可调 |
| 视频压缩标准 | H.264 High profile/M-JPEG |
| 最大分辨率 | H.264：主码流（1920×1080P 25fps） |
| H.264：副码流（VGA） |
| M-JPEG：1280×720P、关闭 |
| 可选分辨率 | 主码流（1920×1080、1280×720） |
| 副码流（640×480、640×360、320×240、320×180） |
| 图像最大帧率 | 25fps@1080P |
| 输出码率 | 主码率：1M~10M；支持VBR/CBR。可变码率，固定码率可选 |
| 音频 | 音频压缩：G.711 PCM 1路输入、线性电平、阻抗1KΩ、 1路输出、线性电平、阻抗600Ω、ADPCM |
| 移动侦测 | 支持移动侦测、遮蔽报警等 |
| 隐私区域 | 支持设置4个隐私区域 |
| 网络远程升级 | 支持 |
| 网络接口 | 1个RJ45 10/100M自适应以太网口 |
| 支持协议 | TCP/IP，HTTP，HTTPS，NTP，ICMP， DHCP，UDP，SMTP，RTP，RTSP，ARP，DDNS，DNS，PPPoE，P2P，802.1X，SCTP |
| POE | 802.af(可选) |
| 电源 | DC 12V和POE供电 |
| 功率 | 〈2W(不含红外灯和WIFI模块) |
| 工作温度 | -10℃ ~ 60℃ |
| 工作湿度 | 10% ~ 90%RH（无冷凝） |